**Compte-rendu type Nodule non calcifié**

* Solide/non solide (mixte, verre dépoli pur)
* Siège (LSD, LM, LID, LSG, LIG)
* Contours: régulier/lobulé/spiculé
* Diamètres:
* Composante graisseuse: oui/non
* Cavitation/bronchogramme/clartés centrales: oui/non
* Conclusion:Selon les recommandations, indication à:
	+ **Contrôle à 1 an**
	+ **Contrôle à 3 mois** :
		- Evolutif (+2 mm ou +25%): prise en charge spécialisée
		- Stable: contrôle à 6 mois ou 1 an si analyse volumétrique
	+ **Prise en charge spécialisée**